
福州恒美光电材料有限公司环境信息公开表
	一、基 础 信 息：

	单位名称
	福州恒美光电材料有限公司

	组织机构
代 码
	91350182MA35CEQL8L
	法  定
代表人
	严兵华
	联 系
方 式
	0591-28099988

	生产地址
	福州市长乐区湖南镇成功路8号

	生产经营和管理服务的主要内容
	从事研发，制造偏光板

	产品及规模
	偏光板8000万平方米/年

	二、排 污 信 息：

	类 别
	废 水 （单位：mg/l）

	污染物
	COD
	氨氮
	总锌
	悬浮物
	碘化物
	碘
	色度
	PH值

	排放浓度
	15.312
	1.492
	0.20
	9.5
	0.15
	0.15
	4.6
	7.09

	执行标准
	500
	45
	1.5
	400
	/
	/
	64
	6.5-9.5

	超标情况
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	排放方式
	接污水处理厂

	排放总量（Kg/年）
	2863.735
	278.961
	2
	2060
	20
	20
	/
	/

	类别
	废 气 （单位：mg/m3）

	污染物
	Vocs
	SO2
	NOX
	烟尘
	乙酸乙酯
	甲苯
	硼及其化合物
	硫化氢
	氨

	排放浓度
	14
	/
	23
	2.96
	1.18
	1.7
	1.35
	0.20
	1.90

	执行标准
	60
	200
	200
	20
	/
	10
	/
	/
	/

	超标情况
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	排放方式
	排外环境

	排放总量（Kg/年）
	10472
	0.069
	1422
	2490
	60
	1.2
	250
	1.33
	34.77

	排 放 口

数量及

分布情况
	DW001
	工业废水排放口
	DA001
	酸性废气排放口

	
	DW002
	生活污水排放口1
	DA002
	低浓度有机废气排放口

	
	DW003
	[bookmark: _GoBack]生活污水排放口2
	DA003
	高浓度有机废气排放口

	
	DW004
	雨水排放口1
	DA004
	锅炉燃烧废气排放口

	
	DW005
	雨水排放口2
	DA005
	综合废水处理系统废气排放口

	
	DW006
	雨水排放口3
	
	

	
	DW007
	雨水排放口4
	
	

	
	DW008
	雨水排放口5
	
	

	
	DW009
	雨水排放口6
	
	

	三、防治污染设施的建设和运行情况：

	废水处理
设 施
	是 否 建 设
	是

	
	主要处理工艺
	生产废水通过废水站处理外排污水处理厂

	
	是否正常运行
	是

	废气处理
设 施
	是 否 建 设
	是

	
	主要处理工艺
	高浓度有机废气通过RTO焚烧处理后排放

	
	是否正常运行
	是

	四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

	建设项目是否经过环评审批
	是

	建设项目是否经过环保验收
	是

	其他环境保护行政许可情况
	/

	五、突发环境事件应急预案： 预案于2003年9月21日颁布；于9月22日，通过长乐生态环境局备案。

	六、其他应当公开的环境信息和情况说明：

	备注：无 







